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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія IX скликання

Р І Ш Е Н Н Я

_______________                          Київ                      № _______________

ПРОЄКТ
Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Києва транспортабельних котелень

Відповідно до пункту 51 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 4, 7 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482, враховуючи лист Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від                  29 вересня 2026 року № 4973/2/16/09-1278/08-26, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. [bookmark: 6]Надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Києва транспортабельних котелень згідно з додатком до цього рішення.
[bookmark: 7]Київська міська рада зобов'язується використовувати майно за цільовим призначенням і не відчужувати в приватну власність.
2. [bookmark: 8]Виконавчому органу Київської міської ради здійснити організаційно-правові заходи щодо безоплатного прийняття обладнання, зазначеного у пункті 1 цього рішення, до комунальної власності територіальної громади міста Києва.
3. Оприлюднити це рішення в установленому порядку.
4. Рішення Київської міської ради набирає чинності з дня його оприлюднення.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики та постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.
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Додаток 
до рішення Київської міської ради
__________________ № _________

Транспортабельні котельні, згода на безоплатне прийняття 
з державної власності до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва яких надається


	№ п/п
	Назва
	Серійний номер
	Кіль-кість 
	Первісна
вартість, грн без ПДВ
	Сума
зносу,
грн
	Залишкова
вартість, грн без ПДВ

	1
	Мобільна аварійна мобільна котельня 
(E-MBH) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 
(900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт 
на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/1 
з Витратними матеріалами та запасними частинами: 
- електроди запалювання для пальників (1 комплект) 
- датчики контролю полум’я (1 шт.) 
- форсунки дизельного двигуна (2 шт.) 
- ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом ( 1 шт.) 
- датчик температури бойлера або водопроводу ( 1 шт.) 
- фільтрувальна вставка для фільтра дизильного палива ( 2 шт.) 
- заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні 
( 2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм2)
	587/1
	1
	7 265 014,06
	0,00
	7 265 014,06

	2
	Мобільна аварійна мобільна котельня 
(E-MBH) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 
(900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт 
на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/2 
з Витратними матеріалами та запасними частинами: 
- електроди запалювання для пальників (1 комплект) 
- датчики контролю полум’я (1 шт.) 
- форсунки дизельного двигуна (2 шт.) 
- ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом ( 1 шт.) 
- датчик температури бойлера або водопроводу ( 1 шт.) 
- фільтрувальна вставка для фільтра дизильного палива ( 2 шт.) 
- заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні 
( 2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм2)
	587/2
	1
	7 265 014,06
	0,00
	7 265 014,06

	3
	Мобільна аварійна мобільна котельня 
(E-MBH) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 
(900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт 
на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/3 
з Витратними матеріалами та запасними частинами: 
- електроди запалювання для пальників (1 комплект) 
- датчики контролю полум’я (1 шт.) 
- форсунки дизельного двигуна (2 шт.) 
- ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом ( 1 шт.) 
- датчик температури бойлера або водопроводу ( 1 шт.) 
- фільтрувальна вставка для фільтра дизильного палива ( 2 шт.) 
- заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні 
( 2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм2)
	587/3
	1
	7 265 014,06
	0,00
	7 265 014,06

	4
	Мобільна аварійна мобільна котельня 
(E-MBH) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 
(900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт 
на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/4 
з Витратними матеріалами та запасними частинами: 
- електроди запалювання для пальників (1 комплект) 
- датчики контролю полум’я (1 шт.) 
- форсунки дизельного двигуна (2 шт.) 
- ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом ( 1 шт.) 
- датчик температури бойлера або водопроводу ( 1 шт.) 
- фільтрувальна вставка для фільтра дизильного палива ( 2 шт.) 
- заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні 
( 2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм2)
	587/4
	1
	7 265 014,06
	0,00
	7 265 014,06

	5
	Мобільна аварійна мобільна котельня 
(E-MBH) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 
(900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт 
на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/5 
з Витратними матеріалами та запасними частинами: 
- електроди запалювання для пальників (1 комплект) 
- датчики контролю полум’я (1 шт.) 
- форсунки дизельного двигуна (2 шт.) 
- ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом ( 1 шт.) 
- датчик температури бойлера або водопроводу ( 1 шт.) 
- фільтрувальна вставка для фільтра дизильного палива ( 2 шт.) 
- заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні 
( 2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм2)
	587/5
	1
	7 265 014,06
	0,00
	7 265 014,06

	6
	Мобільна аварійна мобільна котельня 
(E-MBH) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 
(900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт 
на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/6 
з Витратними матеріалами та запасними частинами: 
- електроди запалювання для пальників (1 комплект) 
- датчики контролю полум’я (1 шт.) 
- форсунки дизельного двигуна (2 шт.) 
- ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом ( 1 шт.) 
- датчик температури бойлера або водопроводу ( 1 шт.) 
- фільтрувальна вставка для фільтра дизильного палива ( 2 шт.) 
- заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні 
( 2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм2)
	587/6
	1
	7 265 014,06
	0,00
	7 265 014,06

	7
	Мобільна аварійна мобільна котельня 
(E-MBH) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 
(900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт 
на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/7 
з Витратними матеріалами та запасними частинами: 
- електроди запалювання для пальників (1 комплект) 
- датчики контролю полум’я (1 шт.) 
- форсунки дизельного двигуна (2 шт.) 
- ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом ( 1 шт.) 
- датчик температури бойлера або водопроводу ( 1 шт.) 
- фільтрувальна вставка для фільтра дизильного палива ( 2 шт.) 
- заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні 
( 2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм2)
	587/7
	1
	7 265 014,06
	0,00
	7 265 014,06

	8
	Мобільна аварійна мобільна котельня 
(E-MBH) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 
(900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт 
на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/8 
з Витратними матеріалами та запасними частинами: 
- електроди запалювання для пальників (1 комплект) 
- датчики контролю полум’я (1 шт.) 
- форсунки дизельного двигуна (2 шт.) 
- ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом ( 1 шт.) 
- датчик температури бойлера або водопроводу ( 1 шт.) 
- фільтрувальна вставка для фільтра дизильного палива ( 2 шт.) 
- заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні 
( 2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм2)
	587/8
	1
	7 265 014,06
	0,00
	7 265 014,06

	9
	Мобільна аварійна мобільна котельня 
(E-MBH) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 
(900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт 
на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/9 
з Витратними матеріалами та запасними частинами: 
- електроди запалювання для пальників (1 комплект) 
- датчики контролю полум’я (1 шт.) 
- форсунки дизельного двигуна (2 шт.) 
- ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом ( 1 шт.) 
- датчик температури бойлера або водопроводу ( 1 шт.) 
- фільтрувальна вставка для фільтра дизильного палива ( 2 шт.) 
- заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні 
( 2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм2)
	587/9
	1
	7 265 014,06
	0,00
	7 265 014,06

	10
	Мобільна аварійна мобільна котельня 
(E-MBH) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 
(900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт 
на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/10 
з Витратними матеріалами та запасними частинами: 
- електроди запалювання для пальників (1 комплект) 
- датчики контролю полум’я (1 шт.) 
- форсунки дизельного двигуна (2 шт.) 
- ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом ( 1 шт.) 
- датчик температури бойлера або водопроводу ( 1 шт.) 
- фільтрувальна вставка для фільтра дизильного палива ( 2 шт.) 
- заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні 
( 2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм2)
	587/10
	1
	7 265 014,06
	0,00
	7 265 014,06

	11
	Мобільна аварійна мобільна котельня 
(E-MBH) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 
(900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт 
на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/11
з Витратними матеріалами та запасними частинами: 
- електроди запалювання для пальників (1 комплект) 
- датчики контролю полум’я (1 шт.) 
- форсунки дизельного двигуна (2 шт.) 
- ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом ( 1 шт.) 
- датчик температури бойлера або водопроводу ( 1 шт.) 
- фільтрувальна вставка для фільтра дизильного палива ( 2 шт.) 
- заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні 
( 2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм2)
	587/11
	1
	7 265 014,06
	0,00
	7 265 014,06

	12
	Мобільна аварійна мобільна котельня 
(E-MBH) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 
(900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт 
на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/12 
з Витратними матеріалами та запасними частинами: 
- електроди запалювання для пальників (1 комплект) 
- датчики контролю полум’я (1 шт.) 
- форсунки дизельного двигуна (2 шт.) 
- ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом ( 1 шт.) 
- датчик температури бойлера або водопроводу ( 1 шт.) 
- фільтрувальна вставка для фільтра дизильного палива ( 2 шт.) 
- заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні 
( 2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм2)
	[bookmark: _GoBack]587/12
	1
	7 265 014,06
	0,00
	7 265 014,06




Київський міський голова						Віталій КЛИЧКО
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